Приложение № 1

 к договору поставки №\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-****-во** | **Цена за единицу** **(с НДС), руб.** | **Сумма****(с НДС), руб.** |
| 1 | **Дымосос Д15,5-01 левого вращения** | шт. | 1 |  |  |
| 2 | **Дымосос Д15,5-01 правого вращения** | шт. | 1 |  |  |

**ИТОГО:**

Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Технический параметр** | **Величина технического параметра** |
| Дымосос Д15,5-01 | Производительность | 55.000 м³/час |
| Температура перемещаемой среды | tºmax = 200ºC |
| Полное давление | 130 кгс/м² |
| Частота оборотов электродвигателя | 585 об/мин |
| Место установки.Температура окружающей среды | Открытый воздух-40ºС ÷ + 40ºС |
| Наличие направляющего аппарата | да |
| Схема разворота | Пр90º-1 шт.Л90º-1 шт. |
| Конструктивное исполнение по ГОСТ 9725-82  | Исполнение1 |
| Вариант подшипниковых узлов | Раздельные корпуса подшипников. Охлаждение не требуется |
| Наличие электродвигателя | Не требуется |
| Примечание: Дымососы должны быть укомплектованы упругими муфтами и ограждениями на них |

Поставляемая продукция должна быть серийно выпускаемой, новой продукцией 2018г., которая не была в употреблении, в ремонте, в том числе которая не было восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Поставщик предоставляет Покупателю копию сертификата соответствия Госстандарта РФ (ГОСТ Р) на поставляемую продукцию (заверенную продавцом), которая подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством и декларацию соответствия продукции требованиям технического регламента. Продукция не должна быть в залоге и не обременена обязательствами перед третьими лицами. Не допускается рассмотрение аналогов и эквивалентов.

На территории Покупателя не допускается разгрузка продукции любыми видами вилочных погрузчиков. Поставка должна осуществляться автомобильным транспортом, конструкция которого обеспечивает верхнюю разгрузку.

Все необходимые приспособления, схемы и инструкции для разгрузки продукции предоставляет Поставщик при поставке продукции, с последующим возвратом Поставщику.

Ограничение грузоподъёмных механизмов по массе машина-место поставляемой продукции 5 тонн.

Ограничение по высоте транспортного средства с загруженной продукцией 3,0 метра.

 Продукция должна поставляться вместе с паспортами (сертификатами качества) производителя, инструкцией пользователя на русском языке и полным комплектом технической документации для эксплуатации и обслуживания.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  | Заместитель генерального директорапо экономике и финансамАО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Сысоева О.А/ |

 м.п. м.п.